(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 91.060002 49.1988 213.435001 147.480003)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 1353)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1 1)
    (pad_drill 0.8)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 109.22 134.62)
    (visible_elements 7FFFFFAF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 268435456)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ../PLOT/Edge/))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 205.74 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 205.74 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 200.66 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 200.66 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 210.82 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 210.82 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 208.28 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 203.2 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 205.74 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 205.74 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 203.2 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 208.28 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 195.58 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 195.58 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 195.58 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 195.58 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 193.04 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 193.04 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 185.42 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 185.42 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 182.88 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 182.88 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 185.42 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 185.42 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 180.34 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 180.34 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 180.34 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 190.5 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 109.22 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 167.64 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 167.64 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 167.64 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 147.32 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 147.32 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 127 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 127 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 170.18 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 172.72 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 172.72 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 170.18 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 175.26 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 172.72 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 170.18 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 177.8 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 190.5 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 177.8 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 177.8 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 187.96 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 187.96 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 157.48 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 160.02 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 157.48 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 160.02 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 165.1 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 157.48 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 160.02 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 149.86 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 152.4 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 154.94 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 152.4 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 152.4 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 149.86 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 129.54 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 132.08 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 132.08 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 134.62 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 132.08 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 129.54 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 139.7 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 137.16 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 144.78 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 139.7 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 137.16 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 142.24 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 142.24 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 121.92 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 121.92 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 116.84 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 119.38 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 124.46 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 116.84 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 119.38 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 109.22 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 111.76 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 114.3 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 111.76 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 111.76 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C53F)
    (at 109.22 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (dimension 106.68 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "106,680 mm" (at 160.02 146.130002) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 213.36 137.16) (xy 213.36 147.480002)))
    (feature2 (pts (xy 106.68 137.16) (xy 106.68 147.480002)))
    (crossbar (pts (xy 106.68 144.780002) (xy 213.36 144.780002)))
    (arrow1a (pts (xy 213.36 144.780002) (xy 212.233497 145.366422)))
    (arrow1b (pts (xy 213.36 144.780002) (xy 212.233497 144.193582)))
    (arrow2a (pts (xy 106.68 144.780002) (xy 107.806503 145.366422)))
    (arrow2b (pts (xy 106.68 144.780002) (xy 107.806503 144.193582)))
  )
  (dimension 86.36 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "86,360 mm" (at 97.710001 93.98 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 106.68 137.16) (xy 96.360001 137.16)))
    (feature2 (pts (xy 106.68 50.8) (xy 96.360001 50.8)))
    (crossbar (pts (xy 99.060001 50.8) (xy 99.060001 137.16)))
    (arrow1a (pts (xy 99.060001 137.16) (xy 98.473581 136.033497)))
    (arrow1b (pts (xy 99.060001 137.16) (xy 99.646421 136.033497)))
    (arrow2a (pts (xy 99.060001 50.8) (xy 98.473581 51.926503)))
    (arrow2b (pts (xy 99.060001 50.8) (xy 99.646421 51.926503)))
  )
  (gr_line (start 106.68 50.8) (end 106.68 137.16) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 213.36 50.8) (end 106.68 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 213.36 137.16) (end 213.36 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.68 137.16) (end 213.36 137.16) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
