(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 37.005717 39.0388 246.455001 157.640005)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 2665)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1 1)
    (pad_drill 0.8)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 78.74 149.86)
    (visible_elements 7FFFFFAF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 268435456)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ../Plot/DRL/))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 223.52 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 231.14 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 228.6 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 226.06 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 233.68 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 220.98 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 220.98 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 218.44 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 233.68 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 226.06 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 228.6 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 231.14 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 223.52 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 220.98 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 218.44 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 233.68 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 228.6 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 226.06 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 231.14 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 223.52 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 236.22 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 238.76 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 241.3 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 241.3 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 238.76 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 236.22 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 241.3 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 236.22 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 238.76 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 78.74 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 78.74 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 78.74 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 78.74 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 78.74 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 48.26)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 58.42)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 50.8)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 55.88)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 53.34)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 60.96)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 63.5)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 71.12)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 68.58)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 190.5 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 187.96 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 185.42 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 195.58 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 193.04 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 200.66 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 213.36 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 205.74 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 208.28 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 210.82 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 182.88 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 203.2 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 215.9 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 215.9 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 215.9 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 190.5 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 185.42 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 190.5 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 187.96 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 187.96 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 185.42 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 195.58 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 193.04 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 195.58 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 200.66 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 193.04 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 200.66 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 198.12 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 198.12 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 213.36 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 213.36 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 205.74 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 208.28 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 208.28 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 210.82 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 205.74 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 210.82 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 182.88 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 182.88 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 203.2 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 203.2 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 160.02 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 160.02 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 154.94 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 154.94 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 162.56 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 162.56 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 154.94 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 154.94 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 157.48 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 157.48 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 160.02 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 160.02 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 165.1 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 165.1 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 165.1 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 165.1 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 180.34 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 180.34 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 167.64 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 167.64 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 180.34 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 180.34 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 78.74)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 81.28)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 83.82)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 76.2)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 73.66)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 91.44)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 88.9)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 86.36)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 177.8 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 177.8 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 170.18 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 170.18 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 152.4 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 152.4 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 170.18 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 170.18 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 149.86 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 149.86 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 149.86 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 99.06)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 101.6)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 104.14)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 106.68)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 109.22)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 111.76)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 114.3)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 116.84)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 119.38)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 121.92)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 124.46)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 127)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 129.54)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 132.08)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C5C8)
    (at 175.26 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 134.62)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 137.16)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 139.7)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 142.24)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 78.74 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 96.52)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 93.98)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 137.16 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 137.16 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 137.16 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 116.84 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 116.84 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 116.84 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 96.52 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 96.52 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 96.52 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 144.78 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 139.7 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 144.78 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 142.24 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 142.24 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 139.7 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 144.78 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 142.24 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 139.7 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 147.32 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 175.26 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 147.32 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 175.26 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 147.32 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 175.26 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 172.72 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 172.72 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 132.08 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 132.08 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 134.62 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 127 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 134.62 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 129.54 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 127 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 129.54 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 134.62 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 127 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 129.54 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 119.38 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 121.92 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 124.46 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 119.38 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 121.92 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 121.92 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 124.46 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 119.38 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 124.46 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 104.14 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 99.06 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 104.14 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 101.6 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 101.6 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 99.06 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 104.14 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 101.6 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 99.06 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 109.22 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 106.68 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 114.3 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 109.22 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 106.68 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 109.22 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 114.3 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 106.68 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 114.3 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 111.76 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 111.76 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 91.44 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 91.44 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 93.98 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD7E)
    (at 86.36 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 93.98 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 88.9 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 86.36 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 88.9 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 93.98 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 86.36 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 88.9 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE18)
    (at 78.74 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD87)
    (at 81.28 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE2E)
    (at 83.82 149.86)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1C)
    (at 78.74 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE22)
    (at 81.28 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD6F)
    (at 81.28 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BE1F)
    (at 83.82 144.78)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791C53F)
    (at 78.74 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PIN_1 (layer F.Cu) (tedit 5791BD83)
    (at 83.82 147.32)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference PIN_1 (at 0 -3.43) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (dimension 167.64 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "167,640 mm" (at 160.02 161.369999) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 76.2 152.4) (xy 76.2 162.719999)))
    (feature2 (pts (xy 243.84 152.4) (xy 243.84 162.719999)))
    (crossbar (pts (xy 243.84 160.019999) (xy 76.2 160.019999)))
    (arrow1a (pts (xy 76.2 160.019999) (xy 77.326503 159.433579)))
    (arrow1b (pts (xy 76.2 160.019999) (xy 77.326503 160.606419)))
    (arrow2a (pts (xy 243.84 160.019999) (xy 242.713497 159.433579)))
    (arrow2b (pts (xy 243.84 160.019999) (xy 242.713497 160.606419)))
  )
  (dimension 106.68 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "106,680 mm" (at 67.230001 99.06 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 76.2 152.4) (xy 65.880001 152.4)))
    (feature2 (pts (xy 76.2 45.72) (xy 65.880001 45.72)))
    (crossbar (pts (xy 68.580001 45.72) (xy 68.580001 152.4)))
    (arrow1a (pts (xy 68.580001 152.4) (xy 67.993581 151.273497)))
    (arrow1b (pts (xy 68.580001 152.4) (xy 69.166421 151.273497)))
    (arrow2a (pts (xy 68.580001 45.72) (xy 67.993581 46.846503)))
    (arrow2b (pts (xy 68.580001 45.72) (xy 69.166421 46.846503)))
  )
  (gr_line (start 76.2 152.4) (end 243.84 152.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 243.84 45.72) (end 76.2 45.72) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 243.84 152.4) (end 243.84 45.72) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 76.2 45.72) (end 76.2 152.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
